| Ambulance |
| --- |
| Onderdelen | na inzet | dagelijks | wekelijks | periodiek\* | Opmerkingen |
| brancard (deel waar patiënt op ligt, o.a. matras en zijrekje) | ● |  |  |  |  |
| contactpunten (monitor, handvatten, stoel achtercompartiment, etc.) | ● |  |  |  | *Tip: bespreek binnen eigen organisatie wat alle contactpunten zijn binnen de ambulance en leg dit vast.* |
| couveuse | ● |  |  |  | Zo nodig desinfecteren volgens de instructies van de leverancier. Bij voorkeur een uitneembaar waterreservoir gebruiken. Zorg dat het waterreservoir gesteriliseerd is. |
| groot onderhoud ambulance |  |  |  | ● | Voer periodiek groot onderhoud uit, inclusief inhoud van de kasten en het instrumentarium. Check de houdbaarheid-/steriliteitsdata van het instrumentarium. Frequentie afhankelijk van de intensiteit van het gebruik, maar minimaal 1x per 2 maanden. |
| linnengoed | ● |  |  |  | Na iedere patiënt verschonen, in een afgesloten zak doen en volgens afspraak afvoeren. |
| noodzakelijke medische uitrusting (tassen etc.) |  | ● |  | ● | Handvatten dagelijks en bij zichtbare vervuiling direct. Alle uitrusting reinigen bij groot onderhoud.  |
| oppervlakken binnenzijde gehele ambulance |  |  | ● |  | Ambulance leeghalen en alle oppervlakken reinigen. |
| vloer ambulance |  | ● |  |  | Na einde dienst reinigen en bij zichtbare vervuiling direct. |

\* Frequentie “periodiek” bepalen a.d.h.v. de intensiteit van het gebruik.

| Helikopter |
| --- |
| Onderdelen | dagelijks | wekelijks | periodiek\* | Opmerkingen |
| apparatuur | ● |  |  | Dagelijks vóór overdracht van elke dienst alle gebruikte apparatuur reinigen met een door de helikopteroperator goedgekeurd schoonmaakmiddel. |
| beam van de EC 135 helikopter met zijbelading configuratie |  |  | ● | Onderzijde stretcherbeam ook reinigen. Zorg voor een stappenplan waarin wordt uitgelegd hoe de beam compleet kan worden uitgebouwd, zodat de onderzijde bereikbaar wordt. |
| cabinevloer | ● |  |  | Dagelijks of bij zichtbare verontreiniging onder toezicht van de dienstdoende piloot reinigen met een door de helikopter­operator goedgekeurd schoonmaakmiddel, volgens het verplichte onderhouds­programma voor helikopters (EASA Approved Aircraft Maintenance Programme EC135 ANWB MAA). |
| center cabinet |  |  | ● | Verwijderen en buiten de helikopter reinigen. |
| contactpunten (handvatten etc.) | ● |  |  | Dagelijks na elke vlucht reinigen met een door de helikopteroperator goedgekeurd schoonmaakmiddel. |
| noodzakelijke medische uitrusting (rugzakken, aluminium boxen etc.) |  |  | ● | Verwijderen en buiten de helikopter reinigen. |
| stoelen |  |  | ● | Verwijderen en buiten de helikopter reinigen. |
| stretcher |  |  | ● | Verwijderen en buiten de helikopter reinigen. |
| stretchersysteem | ● |  |  | Dagelijks of bij zichtbare verontreiniging onder toezicht van de dienstdoende piloot reinigen met een door de helikopter­operator goedgekeurd schoonmaakmiddel, volgens het verplichte onderhouds­programma voor helikopters (EASA Approved Aircraft Maintenance Programme EC135 ANWB MAA) |
| vloerdelen | ● |  |  | Dagelijks vóór overdracht van elke dienst reinigen met een door de helikopteroperator goedgekeurd schoonmaakmiddel. |

\* Frequentie “periodiek” bepalen a.d.h.v. de intensiteit van het gebruik.

| Schoonmaakmaterialen |
| --- |
| Onderdelen | dagelijks | wekelijks | periodiek | Opmerkingen |
| bezems, trekkers | ● |  |  | Aangekleefd vuil verwijderen, ophangen, en bij voorkeur opslaan in opslagruimte. |
| dweilen, moppen | ● |  |  | Gebruik zoveel mogelijk disposable materialen en gooi deze direct na gebruik weg, of gebruik wasbare moppen. Dagelijks wassen met totaalwasmiddel volgens wasvoorschrift; drogen in droogtrommel. |
| emmers | ● |  |  | Na gebruik reinigen en naspoelen met warm water, daarna goed laten drogen. |
| kunststofborstels | ● |  |  | Na gebruik uitspoelen met warm water, uitslaan en ophangen met de borstelkop naar beneden. |
| materiaalwagen |  | ● |  |  |
| microvezeldoeken, sopdoeken | ● |  |  | Gebruik zoveel mogelijk disposable materialen en gooi deze direct na gebruik weg. Indien niet disposable: na gebruik op minstens 60 °C wassen zonder wasverzachter, droog bewaren. |
| opslagruimte |  |  | ● | Minimaal 1 keer per maand. |
| sproeiflacons | ● |  |  | Afhankelijk van inhoud. Bij zelf aangemaakte oplossing of gevuld met water: na gebruik legen, omspoelen en drogen. Bij kant-en-klare middelen van een fabrikant: weggooien als flacon leeg is. |
| stofdoeken (stofbindend en vochtig) | ● |  |  | Na gebruik wassen met een totaalwasmiddel volgens wasvoorschrift; drogen in droogtrommel. |
| stofwisser | ● |  |  | Wisdoekjes eenmalig gebruiken; stofwisser reinigen na gebruik en ophangen. |
| stofzuiger | ● |  | ● | Aangekleefd vuil van stofzuigermond na elk gebruik verwijderen; stofzuiger incl. borstelmondstuk maandelijks reinigen; stofzuigerzak tijdig verwisselen, stoffilter periodiek verwisselen. |