{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Welkom","Versiebeheer"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Welkom","index":0,"n_rows":39,"n_cols":1,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Welkom"]
[]
["Met behulp van deze tool is het mogelijk om de grid-uitvoer van het OPS-model (het *.plt bestand) in te lezen in MS-Excel."]
["De grid-uitvoer wordt geconverteerd naar een tabel; de eerste twee kolommen van de tabel bevatten de X- en Y-coördinaat"]
["van het midden van de gridcel, uitgedrukt in meters. De derde kolom bevat de door OPS berekende grootheid."]
["Indien het OPS-outputbestand de uitkomsten van meerdere grootheden bevat, worden hiervoor aparte tabellen aangemaakt."]
[]
["Kies op het Add-Ins tabblad in het menu \"OPS-Output\" de optie \"Import\" en selecteer het OPS-outputbestand."]
["Met \"Cancel\" verlaat u het programma."]
[]
[]
["Merk op:"]
["- Het grid mag maximaal 600 kolommen bavatten; het aantal rijen is niet beperkt."]
["- Aangezien oudere versies van Excel (vóór Excel 2007) slechts 256 kolommen kunnen bevatten en OPS-output over het"]
["- algemeen uit 280 (of meer) kolommen bestaat, is deze macro alleen zinvol te gebruiken in versies Excel 2007 en hoger."]
["- Save deze file dus NIET in een formaat van een lagere Excel versie."]
["- Bij grote outputfiles kan het inlezen en converteren enige tijd duren. In de Excel \"status bar\" (linksonder) wordt de voortgang van het proces weergegeven."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["RIVM/MIL 2020"]
["v1.1"]

{"sheet":"Versiebeheer","index":1,"n_rows":2,"n_cols":3,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["v1.0","2013-09-26","Initiële versie"]
["v1.1","2020-01-09","Het worksheet met het ingelezen plt-bestand wordt niet \"gehide\""]